**宁波先锋中央电暖科技有限公司**

**先锋全屋电采暖产品使用指引**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 散热终端形式 | 壁挂式/地暖 | 温控控制形式 | 无线式 |
| 房屋装修状态 | 后装/前装 |  |  |
| 产品使用指引 |
| 1. 温控器面板开关键：控制开关状态。
2. 温控器面板模式键：切换快捷模式。温控器有四种模式，分别是外出模式、节能模式、舒适模式、编程模式。
3. 温控器面板上调键：增加设置温度。
4. 温控器面板下调键：减少设置温度。
5. 温控器外出模式:闪烁时，按模式键确认选择，操作上调键和下调键设置，完成设置按模式键确认（默认10℃）。
6. 温控器节能模式：闪烁时，操作同上（默认18℃）。
7. 温控器舒适模式：闪烁时，操作同时（默认22℃）。
8. 温控器编程模式：闪烁时，操作同上。编程模式可以设置星期一到星期天，每天6个时间点的温度设置（默认6:30~26℃ 8:00~10℃ 11:30~20℃ 13:00~10℃ 17:00~20℃ 22:00~16℃）。
9. 在温控器开启状态下采暖状态标志处于常亮状态，表示电暖气正在加热。
10. 在温控器开启状态下采暖状态标志处于熄灭状态，表示电暖气停止加热。
11. 使用前请先检查电源线是否有破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
12. 使用时禁止触碰灼热出风口以免烫伤。
13. **警告：**为避免过热，禁止覆盖电暖气。
14. 工作时，绝对禁止手或异物插入机体内，以免造成伤害或破损，儿童应特别注意。
15. 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。
16. 电暖气表面有污渍时，可用软布沾皂液擦净。切勿用汽油、酒精等有机溶剂。

 编制：  |